

**MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT**

**DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE**

**SHKODËR**

 **SHTOJCA NR.\_\_\_**

 **PREVENTIVI DHE GRAFIKU I KRYERJES SË PUNIMEVE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nr. Analize** | **Përshkrimi punimeve** | **Njësia** | **Sasia** | **Çmimi** |  **Vlera**  |
|  |
| 1 | R.IV.5 | Prishje mur tulle me pastrim | m3 | 2.9562 |  |  |
| 2 | R.IV.20 | Çmontim dyer dritare | m2 | 2.25 |  |  |
| 3 |  R.V.9 | Mur me tulla të lehtësuara dopio -3m, llaç gëlqere 1:3 | m2 | 2.25 |  |  |
| 4 | R.XI.2 | Suva brenda mur tulle ̴ 4m, me krah, llaç përziar M 25 | m2 | 81.106 |  |  |
| 5 | R.XIV.1 | Shërbetisje e bojatisje me gëlqere | m2 | 81.106 |  |  |
| 6 | 2.297/b | Tavan i varur me pllaka gipsi 60x60 cm | m2 | 29.7 |  |  |
| 7 | 2.267/1 | Shtresë me pllaka porcenalat | m2 | 3.85 |  |  |
| 8 | 2.485/g | F.V priza shuko brenda murit 2 fazore 25 A | copë | 7 |  |  |
| 9 | 2.485/b | F.V priza bivalente 220 V 10 A 2P - T | copë | 7 |  |  |
| 10 | 2.485/1 | F.V çelës 1 polar 220 V 10A  | copë | 2 |  |  |
| 11 | 2.480/2 | F.V tub plastmasi ø 18 ̴ 21 mm | ml | 30 |  |  |
| 12 | 480/3 | F.V tub plastamsi ø 22 ̴ 26 mm  | ml | 30 |  |  |
| 13 | 480/5 | F.V tub plastmasi ø 31 ̴36 mm  | ml | 30 |  |  |
| 14 | 2.481/1 | F.V përcjellës PV-500 ø 1.5 mm2  | ml | 30 |  |  |
| 15 | 2.481/2 | F.V përcjellës PV-500 ø 2.5 mm2 | ml | 30 |  |  |
| 16 | 2.481/3 | F.V përcjellës PV – 500 ø 4 mm2 | ml | 30 |  |  |
| 17 | 2.471 | F.V Ndriçues floureshent 4 x 18w, IP40 floureshent 4x18w, IP40  | copë | 6 |  |  |
| 18 | An | Sistemi i kondicionimit | copë | 1 |  |  |
|  |  |  **Shuma** |  |  |  |  |
|  |  |  **Fond rezervë 10%** |  |  |  |  |
|  |  |  **Shuma totale pa T.V.SH** |  |  |  |  |
|  |  |  **Shuma totale me T.V.SH** |  |  |  |  |