

**MINISTRIA E EKONOMISË, KULTURËS DHE INOVACIONIT**

**DREJTORIA RAJONALE E TRASHËGIMISË KULTURORE**

**SHKODËR**

**SHTOJCA NR.\_\_\_**

**PREVENTIVI DHE GRAFIKU I KRYERJES SË PUNIMEVE**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Nr. Analize** | **Përshkrimi punimeve** | **Njësia** | **Sasia** | **Çmimi** | **Vlera** |
|  | | | | | | |
| 1 | R.I.1 | Gërmim e transport dheu me k d 20m | m3 | 3 |  |  |
| 2 | An.R.I.9 | Pastrim nga bimësia e ulët | m2 | 30 |  |  |
| 3 | R.I.9 | Pastrim nga bimësia e ulët + injektim i solucionit për tharjen e bimëve të këqija në struktura | m2 | 20 |  |  |
| 4 | R.I.10 | Prerje dhe tharje të rrënjëve masive (raundap 200cc) | copë | 5 |  |  |
| 5 | R.I.11 | Pastrim mekanik nga bimësia e ulët muri në lartësi | m2 | 30 |  |  |
| 6 | R.V.18 | Restaurim Mur guri në lartësi deri 3m i thatë | m3 | 21 |  |  |
| 7 | R.VI.19 | Fugatim muri (pastrim mekanik + larje me ujë + fugatime injektim materiali) | m2 | 52.5 |  |  |
| 8 | R.V.29 | Konsolidim i kreut të murit me 1-2 rreshta gurë me llac gëlqere 1:3 | m3 | 5 |  |  |
| 9 | R.VI.17 | Restaurim i carjeve në mur guri me teknikën e injektimit (Pastrim i carjes, larje në ujë, injektim llac gëlqere 1:3) | ml | 5 |  |  |
| 10 | R.II.1 | Transport materiale me kafshë deri 1km | ton | 10 |  |  |
|  |  | **Shuma** | **lekë** |  |  |  |
|  |  | **Fondi rezervë 10%** | **lekë** |  |  |  |
|  |  | **Shuma** | **lekë** |  |  |  |
|  |  | **T.V.SH 20%** | **lekë** |  |  |  |
|  |  | **Shuma TOTALE** | **lekë** |  |  |  |